|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **함수 명** | | **기능정의** | |
| [cnt, mrk]= proc\_appendCnt(cnt, cnt2, mrk, mrk2, varargin) | | Append Continuous EEG Data | |
| **변수정의 - input parameters** | | **변수정의 - Returns** | |
| cnt: Continuous data structure | | cnt: Updated structure of continuous EEG data | |
| cnt2: Continuous data to be appended | |
| mrk: Marker structure | | mrk: Updated MRK structure | |
| mrk2: Marker structure of the CNT2 to be appended to CNT (Optional) | |
| **내부 함수** | | **기능** | |
| 1-1. misc\_checkType | | 1-1. Check the type of a variable | |
| 1-2. misc\_checkTypeIfExists | | 1-2. Check variable if it does exist | |
| 1-3. opt\_proplistToStruct | | 1-3. Make options struct from parameter/value list | |
| 1-4. opt\_setDefaults | | 1-4. Set default values according to a property spec list | |
| 1-5. proc\_selectChannels | | 1-5. Select channels from continuous or epoched data | |
| 1-6. mrk\_mergeMarkers | | 1-6. Merge Marker Structs | |
| **참고문헌**: | | | |
| **담당** | 김선민 | **개발소요(일)** |  |
| **모듈** | 전처리 | **개발일정** |  |