|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **함수 명** | | **기능정의** | |
| [out, W] = proc\_localAverageReference (dat, mnt, varargin) | | Rereference all channels to local average | |
| **변수정의 - input parameters** | | **변수정의 - Returns** | |
| DAT: Data structure of continuous or epoched data | | DAT: Updated data structure | |
| MNT: Electrode montage | |
| RADIUS: See OPT.radius | | W: Filter matrix that can be used | |
| OPT: Struct or property/value list of optional properties: | |
| **내부 함수** | | **기능** | |
| 1-1. misc\_history | | 1-1. Records the history of BTB toolbox  function calls that affected the object | |
| 1-2. misc\_checkType | | 1-2. Check the type of a variable | |
| 1-3. opt\_proplistToStruct | | 1-3. Make options struct from parameter/value list | |
| 1-4. opt\_setDefault | | 1-4. Set default values according to a property spec list | |
| 1-5. opt\_checkProplist | | 1-5. Check a property/value struct according to specifications | |
| 1-6. mnt\_adaptMontage | | 1-6. Adapts an electrode montage to another electrode set | |
| 1-7. util\_chanind | | 1-7. Get the channel indices for some  channel labels | |
| 1-8. proc\_selectChannels | | 1-8. Select channels from continuous or epoched data | |
| **참고문헌**: | | | |
| **담당** | 정지훈 | **개발소요(일)** |  |
| **모듈** | 전처리 | **개발일정** |  |