|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **함수 명** | | **기능정의** | |
| [dat, mrk] = proc\_resample(dat, target\_fs,  varargin) | | Resample the EEG data to a target sampling frequency | |
| **변수정의 - input parameters** | | **변수정의 - Returns** | |
| dat: Structure with fields x and fs | | dat: Updated data structure | |
| target\_fs: Target sampling frequency | | mrk: Updated marker structure | |
| **내부 함수** | | **기능** | |
| 1-1. misc\_checkType | | 1-1. Check the type of a variable | |
| 1-2. misc\_history | | 1-2. Records the history of BTB toolbox  function calls that affected the object | |
| 1-3. opt\_proplistToStruct | | 1-3. Make options struct from parameter/value list | |
| 1-4. opt\_setDefaults | | 1-4. Set default values according to a property spec list | |
| 1-5. opt\_checkProplist | | 1-5. Check a property/value struct according to specifications | |
| 1-6. mrk\_selectEvents | | 1-6. Select certain events within a marker structure | |
| **참고문헌**: | | | |
| **담당** | 김선민 | **개발소요(일)** |  |
| **모듈** | 전처리 | **개발일정** |  |